[bookmark: _GoBack]新院区LED 大屏项目方案征集
[bookmark: heading_0]一、项目概况
[bookmark: heading_1]本项目拟采购建设一套 LED 大屏（尺寸：7.02*7.4m，具体以现场实际为准），包含 LED 显示屏、LED 视频控制器、播放盒、系统控制软件、配电柜、安装辅材、屏体钢结构、包边、屏体电源线、桥架、备品备件，并包含现场安装、调试、交接、培训等全部相关施工服务。现向社会公开进行市场需求调查，诚邀有建设能力、技术实力、服务能力的供应商参与调查。
本次需求调查的目的在于：1、征集技术指标；2、寻求有效、合理的市场价格，为制定招标控制价提供合理的依据。
二、主要技术要求
[bookmark: heading_2]（一）LED显示屏体
[bookmark: heading_3]1. 像素点间距≤1.86mm，整体分辨率不小于3784*3870
2. 尺寸：7.02*7.4m，具体以现场实际为准
3. 灰度等级 ≥16bit
4. 具备防静电、防潮、防尘、防腐蚀、抗雷击防护
5. 电源过流、短路、过压、欠压保护
6. 支持 3C 认证
（二）LED 视频控制器
[bookmark: heading_4]1. 支持 HDMI + DP 数字信号输入，含 4K 输入
2. 千兆网口输出，支持光口 / 光纤传输
3. 支持音频输入与输出
4. 支持多窗口 / 多画面显示
5. 支持预设场景无缝切换
6. 支持亮度、对比度实时调节
（三）播放设备
1. HDMI 输出，最大 3840×2160@60Hz
2. 独立音频输出
3. 支持 H.265 4K 硬解码
4. 支持云分级管理、多角色节目发布
5. 支持 U 盘即插即播
6. 支持多节目页播放
7. 支持图片、视频等多媒体素材
（四）系统控制软件
1. LED 显示屏专用控制与播放软件
2. 支持视频、音频、图像、文字等多媒体播放
3. 支持多页面、多分区节目编辑
4. 支持屏幕校正
（五）智能配电柜
[bookmark: heading_6]1. 额定功率小于50KW，输入 AC 380V/50Hz
2. 短路、过流、过载保护
3. 支持远程开关与远程线控
4. 延时 / 分级上电功能
5. 支持定时开关
三、其他施工内容
1、线材配置：提供市电至配电柜、配电柜至屏体，按规范配置铜芯线缆；配置六类非屏蔽网线；配套套管、强弱电桥架全套材料。
2. 线缆规格可结合方案优化，但不得低于安全载流及系统运行要求。
2、屏体钢结构：钢结构加固焊接；或根据现场实际结构提供磁吸适配改造方案，保证屏体安装牢固、平整度满足 LED 屏工艺要求。
[bookmark: heading_7]3、包边：屏体正面、侧面、背面采用铝单板包边处理
四、售后服务
[bookmark: heading_8]1、质保期：整体系统质保不少于3 年，LED 屏模组质保不少于3 年，供应商可提供更长质保方案作为竞争优势。
2、备件服务：配置同批次模组、电源、接收卡、排线等备品备件，保障后期维修更换
五、报价及方案要求
1、供应商需充充分考虑现场施工条件，方案报价须匹配现场实际情况。供应商需提供完整技术方案、施工方案及售后方案，响应本项目参数及施工标准。
2、报价为含税、含运费、含辅材、含安装调试、含质保的全包落地价，需提供详细分项报价清单。

